Инструкция по установке и настройке
DVB-S ресивера TechniSat SkyStar 2
 
Установка драйверов DVВ-S ресивера
	
После установки DVB-S ресивера в компьютер и его включения, автоматически запустится Мастер установки нового оборудования
Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»	
	
Вставьте диск находящийся в комплекте с ресивером DVB-S в устройство чтения компакт дисков	
	
При вопросе о совместимости нажмите кнопку «Все равно продолжить»
По окончанию установки нажмите кнопку «Готово»	
	
Установка программного обеспечения ресивера DVB-S SkyStar 2
	
Извлеките и вновь вставьте диск с драйверами в устройство чтения компакт-дисков. 
Если программа установки не запустилась автоматически, дважды мышкой нажмите на значке привода CD-ROM.
	
В появившемся окне нажмите на кнопку «Installation»	
	
Выберите язык «English» и нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Yes»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Next»	
	
Выберите пункт «Yes, I want to restart...» и нажмите кнопку «Finish» - компьютер перезагрузится	
	
Настройка программы для приема «СТВ-Интернет»
	
Нажмите Пуск -> Все программы -> Technisat DVB -> Setup4PC	
	
В появившемся окне нажмите кнопку «Add»	
	
В графе «Satellite Name» впишите название спутника «Intelsat 904» и нажмите кнопку «OK»	
	
Нажмите кнопку «Transponder Management»	
	
В открывшемся окне нажмите кнопку «Add»	
	
Введите значения в следующие графы
Transponder «11595»
Symbol Rate «29270»
FEC «7/8»
Polarity «Vertical/Right (Low)»
И нажмите кнопку Tune	
	
В графе Signal Quality при правильной настройке тарелки на спутник появиться уровень сигнала в процентах.
Нажмите кнопку «OK»
Нажмите кнопку «Close»	
	
Нажмите кнопку «Data Services»	
	
В открывшемся окне в пункте «Provider Name» нажмите кнопку «Add»	
	
Введите «STV» и нажмите кнопку «OK»	
	
В пункте «PID List» установите (если не установлена) галочку «Hexadecimal»,
впишите в окошке ниже PID, указанный в Вашем Личном Кабинете (например 1040) и нажмите кнопку «Insert»	
	
В пункте «Transponder» нажмите кнопку «Add»	
	
Впишите Name «intelsat 904» и нажмите кнопку «OK»	
	
В пункте «Unicast MAC Filters»
в графе «MAC Source» выберите «User Defined IP»	
	
Вбейте в графе «IP Address» IP-адрес из Вашего Личного Кабинета.
В графе «MAC Address» проверьте чтобы стояли «00 00».
«User Defined IP» в графе «MAC Source» будет корректно работать как при подключении через VPN, так и через Globax
Нажмите кнопку «OK»
Нажмите кнопку «Close»	
	
Нажмите правой кнопкой мыши на значке сигнала спутника в правом нижнем углу
экрана и левой кнопкой мыши нажмите на спутник intelsat 904	
	
На этом настройки ресивера DVB-S SkyStar 2 закончены