Инструкция по установке и настройке DVB-S ресивера TechnoTrend
(Budget, Connect, Premium e.t.c.)

Установка драйверов ресивера

После установки DVB-S ресивера в компьютер и его включения, автоматически запустится Мастер установки нового оборудования
	
Выберите пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»	
	
Вставьте диск находящийся в комплекте с ресивером DVB-S в устройство чтения компакт дисков	
	
При вопросе о совместимости нажмите кнопку «Все равно продолжить»
По окончанию установки нажмите кнопку «Готово»	
	
Установка программного обеспечения ресивера DVB-S TechnoTrend
	
Откройте список файлов находящихся на диске CD-ROM Найдите файл «Setup» и запустите его	
	
Выберите «Английский» и нажмите кнопку «Далее»
Нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Yes»
Выберите «Complete» и нажмите кнопку «Next»
Нажмите кнопку «Install»
По окончанию установки нажмите кнопку «Finish»	
	
В правом нижнем углу экрана нажмите левой кнопкой мыши на значок с желтым восклицательным знаком	
	
В открывшемся окне нажмите кнопку «Свойства»	
	
Выделите компонент «Протокол Интернета TCP/IP» и нажмите кнопку «Свойства»	
	
Поставьте точку на пункте «Использовать следующий IP-адрес»
и введите IP-адрес 192.168.238.238
 и нажмите на клавиатуре кнопку «TAB» - Маска подсети выставится автоматически. Нажмите кнопку «OK»	
	
Нажмите кнопку «Закрыть»	
	
Нажмите «Пуск» -> Все программы -> TechnoTrend-TT -> DVB Data	
	
В открывшемся окне «Data Application» нажмите кнопку «New»	
	
Введите имя провайдера «STV» и нажмите кнопку «ОК»	
	
Введите частоту «11595000», скорость «29270», поляризация «V»
и нажмите кнопку «Apply»	
	
При правильно настроенной тарелке на спутник появится сигнал
Нажмите на закладку «Filters»	
	
Поставьте галочку «hexadecimal PID», введите PID, указанный в Вашем Личном Кабинете (например 1040)
и нажмите на кнопку со стрелкой «->»	
	
В Unicast filter settings поставьте точку на «Calculate MAC from dialup connection»
и нажмите  на кнопку «…»	
	
Выставьте MAC prefix «00:00 хх хх хх хх» и нажмите кнопку «Close»	
	
Нажмите кнопку «Apply» затем нажмите кнопку «Hide»	
	
На этом настройка ресивера DVB-S TechnoTrend завершена