Установка и настройка DVB-S ресивера TwinHan (VisionPlus DTV)
 
После установки ресивера в компьютер откажитесь от услуг мастера установки оборудования нажатием кнопки «Отмена»
	
Откройте CD-ROM c драйверами (TwinHanData) и запустите файл «Setup»	
	
Запустится программа установки, нажмите кнопку «Далее»	
	
Выберите модель ресивера, которую вы используете и нажмите кнопку «Далее»
Если вновь запустился мастер установки оборудования – не обращайте на него внимания	
	
При вопросе о совместимости нажмите «Все равно продолжить»	
	
Нажмите кнопку «Далее»

Поставьте, если необходимо, галочку «Автозапуск…» и нажмите кнопку «Готово»

Если программа запустилась не на русском языке, в окне «Language» выберите язык «Russian»
Нажмите кнопку «Новый» чтобы добавить спутник

Введите Name «Intelsat 904»
Degree «60»
и нажмите кнопку «ОК»

В параметрах настройки LNB, выберите LNB «Universal»
В Параметрах настройки коммутатора поставьте галочку
«Звуковая частота 22 к»
и нажмите кнопку «Применить»

Перейдите в закладку «Параметры настройки антенны»
В параметрах транспондера нажмите кнопку «Новый»

Введите частоту «11595»
Символьную скорость «29270»
И поставьте точку на поляризации «Вертикальная»
и нажмите кнопку «ОК»

Нажмите кнопку «Применить»
Если тарелка на спутник настроена правильно, появится сигнал.
Если вы уверены в настройках тарелки, но сигнала нет, попробуйте поменять параметр настройки LNB на «Custom» и поставьте значения частоты 1LNB = 9750, 2LNB = 10700

Перейдите на закладку «Фильтр» и нажмите кнопку «Добавить»

Поставьте точку «Десятичное значение» и введите PID,
указанный у Вас в Личном Кабинете (например 4160) и нажмите кнопку «ОК»

В пункте «Канальный адрес» нажмите кнопку «Change»

Поставьте галочку «Set MAC Address by Registry»
Введите ваш MAC адрес, указанный в Вашем Личном Кабинете
Нажмите кнопку «Save»

Нажмите кнопку «Применить» и «ОК»	
	
На этом установка и настройка DVB-S ресивера TwinHan завершена